Lora嵌入式软件要求

通过后台支持远程升级功能（支持断点续传）；

通过后台能设置上报周期；

当与后台通讯出现故障的时候，能本地保存至少600条的数据；当网络恢复后，能自动补传；

低功耗要求；

调试串口日志打印功能；设备生产日期设置功能；记录区清除功能；支持串口修改LORA的APPEUI，APPKEY；