设备号规则

AAAAAABBBCCCCCCC

总共16位，占16字节。

前6位AAAAAA表示生产日期，可通过调试串口设置。例210517表示2021年5月17日。

中间3位BBB表示产品类型；

WM-：表示环境监控

CP-：表示包芯

尾部7位CCCCCCC，表示设备唯一号，用所使用模组的DEVEUI的后7位（NB或4G用卡号的后7位）。